Коммуникационный интерфейс

IF-1.2.

Руководство пользователя.

Общие сведения.
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Коммуникационный интерфейс IF-1.2 предназначен для считывания информации с коммуникатора охранной панели и трансляции ее в  передатчик  RT4-5se для  дальнейшей  передачи на  центральный  пульт CU-4000. Общий вид IF-1.2 представлен на Рис.1.

1 – Колодка для подключения к передатчику RT4-5se.

2 – Колодка для подключения телефонной линии и дополнительных телефонных аппаратов.

3 – Колодка для подключения к охранной панели.

4 – Индикатор контроля коммуникации.

5 – Индикатор напряжения питания.

Рис.1.

IF-1.2 является, по отношению к охранной панели, центральной станцией со своим номером и принимает информацию в формате Silent Knight fast (20bps, 1400 Hz handshake, 4X2). 

IF-1.2 может работать с любой охранной панелью, поддерживающей этот формат передачи данных.

Рекомендации по программированию охранных панелей.

1. Программирование коммуникатора.
Для работы с IF-1.2 в коммуникаторе охранной панели должен быть выделен один из телефонных номеров центральной станции. По умолчанию IF-1.2 имеет номер 2. Пример програмирования телефонного номера:

DSC  PC2525

Секция [30] ввести – 2, *, 6, #

DSC PC585

Секция [301] ввести – D(или E),2, *, 6, #

ESPRIT 738 EXPRESS+

Секция [04] ввести – 2, [TRBL],[CLEAR]

Если охранную панель предполагается использовать для передачи информации на центральную станцию еще и по телефонной линии, необходимо для этой цели запрограмировать второй телефонный номер. При использовании IF-1.2 перед номером центральной станции необходимо програмировать цифру 9 и паузу. По цифре 9 IF-1.2 подключает охранную панель к телефонной линии и отключает дополнительные телефонные аппараты. Пауза необходима для нормального функционирования системы в случае неположеной трубки на дополнительном ТА. Пример програмирования второго телефонного номера:

DSC  PC2525

Секция [32] ввести – 9,*,4,*,[телефонный номер], #

DSC PC585

Секция [302] ввести – 9,*,5,5,*,[телефонный номер], #

ESPRIT 738 EXPRESS+

Секция [06] ввести – 9, [MEM],[телефонный номер],[TRBL],[CLEAR]
Для всех телефонных номеров должен быть запрограмирован импульсный режим набора номера. Примеры:

DSC  PC2525

Секция [46] – Light3 – OFF, #

DSC PC585

Секция [380] – Light3 – ON, #

ESPRIT 738 EXPRESS+

Секция [86] [7] – OFF, [10] – ON ,[CLEAR]
2. Программирование коммуникационного формата.

IF-1.2 использует коммуникационный формат Silent Knight fast (20bps, 1400 Hz handshake, 4X2). Другие форматы устройством не поддерживаются, поэтому на телефонный номер, выбраный для работы с IF-1.2, следует програмировать именно этот формат. Примеры:
DSC  PC2525

Секция [44] ввести – 02, #

DSC PC585

Секция [360] ввести – 01, #

ESPRIT 738 EXPRESS+

Секция [09]  5 цифра(ТЛН1) или 6 цифра(ТЛН2) ввести – 2,[CLEAR]

Данные через IF-1.2 передаются в формате 4Х2. Это значит, что Account code, передаваемый через IF-1.2, должен содержать 4 значащих шеснадцатиричных цифры, а код события – 2. Цифру 0 использовать нельзя! При необходимости передать нули, они заменяются сиволом А. Пример:

Нужно передать – 3050,

Нужно программировать – 3А5А.

3. Выход «TRBL».

IF-1.2 имеет функцию контроля телефонной линии (если охранная панель использует телефонную линию для передачи информации на центральную станцию). Проверка телефонной линии производится в момент, когда IF-1.2 подключает охранную панель к телефонной линии (после набора цифры 9). Если после подключения отсутствует ток в линии, выход TRBL IF-1.2 переключается в состояние «1» (нормальное состояние – «0»). Если соединить этот выход с одним из входов передатчика RT4-5se, информация о состоянии телефонной линии будет передаваться на центральный пульт.

4. Статус панели.

Через IF-1.2 на центральный пульт передаются коды постановки/снятия с охранной панели. Однако, для повышения надежности и оперативности передачи информации о статусе объекта, рекомендуется использовать один из входов передатчика RT4-5se. Сигнал для этого реккомендуется брать с PGM-выхода панели, запрограмировав его педварительно на отображение статуса.

Приложение 1. Схема подключения IF-1.2.
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Пиложение 2. Рекомендуемые коды событий для формата 4х2 .

	Событие
	Код события
	Событие
	Код события

	24Hr T Zn# 
	0x (Ax)
	Low Battery Zn#
	8x

	Fire Zn#
	1x
	Restore Zn#
	9x

	Panic Zn#
	2x
	Open User#
	Bx

	Burglary Zn#
	3x
	Close User#
	Cx

	Alarm Zn#
	4x
	Cancel User#
	Dx

	Alarm Zn#
	5x
	Restore Zn
	Ex

	Service Zn#
	6x
	Trouble Zn
	Fx

	Medic Zn#
	7x
	
	


� EMBED Visio.Drawing.5  ���








[image: image2.wmf]TA          LINE     GND

LINE  POWER

AUX+ AUX-  RING TIP

CLK   DAT  TRBL  COM

1

2

3

4

5

_1020523727.vsd
TA            LINE     GND�

LINE   POWER�

AUX+ AUX-  RING TIP�

CLK   DAT   TRBL COM�

SENSORS�

BAT�

Z4�

Z3�

Z2�

Z1�

+�

Z5�

Z6�

1�

3�

2�

DC 12V�

RT4-5se�

Control panel.�

AUX+  AUX-�

PGM OUT�

TIP   RING   T-1  T-2�

�

TO EXT TELEPHONES�

TO TELEPHONE LINE�

IF-1.2�

Status�


_1020144374.vsd
TA          LINE     GND�

LINE  POWER�

AUX+ AUX-  RING TIP�

CLK   DAT  TRBL  COM�

1�

2�

3�

4�

5�


