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Зонный расширитель MX8-4ev
Руководство по инсталляции.

2008 г.

Основные сведения

Зонный расширитель предназначен для увеличения количества зон объектового устройства RT4-5se (максимальное количество зон 36 (совместное использование 4-х зонных расширителей + 4 зоны на объектовом устройстве RT4-5se)). 

Зонный расширитель содержит:

· 2 контактные колодки

· для подключения источника питания и датчиков (до 8 штук) к зонному расширителю

· для подсоединения зонного расширителя к объектовому устройству RT4-5se и соединения зонных расширителей между собой

· Индикатор питания

· Джамперы для установки номеров зон (джамперы J1, J2)

	Джампер J1
	Джампер J2
	Номера зон

	установлен
	установлен
	1-8

	снят
	установлен
	9-16

	установлен
	снят
	17-24

	снят
	снят
	25-32


· Джампер для установки режима работы входов расширителя (джампер PULL).

Если активным установлен положительный уровень (джампер PULL установлен), то входы реагируют на сигналы +12V - обрыв. Если активным установлен отрицательный уровень (джампер PULL отсутствует), то входы реагируют на сигналы GND - обрыв.

Важно!: Тревога активируется нулём на входе, восстановление – единицей.

Вид и способ формирования событий

Формируемое событие имеет следующий вид:

02XXYY00000000ZZ 

где 02 – идентификатор формата

ХХ – код тревоги либо восстановления зоны. 59 – тревога, 5Е – восстановление.
YY – Номер зоны расширителя в шеснадцатиричном коде.

ZZ – Номер зоны передатчика RT4-5se
Схема подключения расширителей к передатчику показана на рисунке.
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