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Vispārīgas ziņas 

Security Commander for Windows – tas ir programmas produkts, kas paredzēts apsardzes-ugunsdrošības signalizācijas monitoringam, sistēmas operatora darba vietas organizēšanai. Darbojas operacionālajā vidē Windows 9x/2000, un nodrošina sekojošas pamatfunkcijas:

· Ziņu apstrāde, kas vienlaicīgi pienāk no vairākām Centrālās Vadības Pultīm (CVP) (līdz 15-t);

· Uztvertās informācijas attēlošana operatoram ērtā formā;

· Ziņu trasēšana (signāla līmenis, retranslācijas maršruti utt.);

· Iestādāms programmas interfeiss;

· Iestādāms valodas interfeiss;

· Pārskatāma informācijas attēlošana par objektu tekošo stāvokli;

· Uztvertās informācijas un operatora darbības arhivēšana;

· Plašas iespējas darbībā ar datu bāzēm un arhīviem;

· Periodiska kontrole par datu bāžu stāvokli;

· Periodiska datu bāžu kopiju saglabāšana;

· Datu bāžu kriptēšana ar dubulta paroli;

· Ātra un ērta piekļuve pie informācijas par katru objektu;

· Iespējams pieslēgt grafisko informāciju pie objekta kartiņas;

· Iespējams izveidot objekta standarta konfigurācijas bibliotēku;

· Iespējama telemetriskās informācijas uztveršana un kontrole no objekta;

· Pamata un rezerves darba saraksts katram objektam;

· Neatjaunoto trauksmju operatīvā kontrole;

· Operatoram periodiskā atgādināšana par neatjaunotām trauksmēm;

· Automātiskā testu kontrole no raidītājiem un kontroles paneļiem;

· Atskaišu formēšana un izdruka;

· Objektu meklēšanas sistēma pēc parametru virknes;

· Filtru sistēma attēlojot objektus;

· Objektu atlase pēc statusa, grupas, klases, notikuma tipa;

· Iespējama ziņu izsūtīšana uz E-mail, mobilo tālruni, peidžeri;

· Trīs piekļuves līmeņi pie programmas funkcijām;

· (CVP) uztveršanas sistēmu funkcionēšanas kontrole;

· laika sinhronizācija starp datoru un (CVP) uztvērējiem;

· komunikācijas kontrole ar (CVP) uztvērējiem;

Esošā instrukcija paredzēta iepazīstināt lietotājus ar programmas darbības pamatprincipiem. 

Programmas uzstādīšana un palaišana

Programmas normālai darbībai nepieciešama datora atbilstība noteiktām prasībām, uz kura tā tiks uzstādīta.

Minimālās sistēmas prasības ir sekojošas:

1. procesors – Pentium II – 300,

2. operatīvā atmiņa – 64 Мb,

3. cietais disks – 6 Gb,

4. operētāj sistēma – Windows 9X/2000,

5. manipulators „pele”,

6. virknes ports – pēc CVP skaita,

7. paralēlais ports – 1,

8. video karte ar izšķirtspēju ne mazāku kā 800х600 pie 256 krāsām,

9. skaņas karte,

10. SVGA monitors – 14”.

11. nepārtrauktas barošanas iekārta (UPS).

Rekomendējamas sistēmas prasības:

1. procesors – Celeron 1100a,

2. operatīvā atmiņa – 128 Мb,

3. cietais disks – 15Gb,

4. CD-ROM drive,

5. operētāj sistēma – Windows 9X/2000,

6. manipulators „pele”,

7. virknes ports – pēc CVP skaita,

8. paralēlais ports – 1,

9. video karte ar izšķirtspēju ne mazāku kā 1024х768 pie 16к krāsām,

10. skaņas karte,

11. SVGA monitors – 17”

12. nepārtrauktas barošanas iekārta (UPS)

Programmas uzstādīšanai uz datora, palaiziet failu Setup.exe no instalācijas CD-ROM un sekojiet uzstādīšanas instrukcijām.

Pēc uzstādīšanas, programmas palaišana tiek īstenota caur Start-izvēlni nospiežot piktogrammu WSC attiecīgajā programmas grupā.

Ieiešanai programmā nepieciešams ievadīt lietotāja identifikatoru (Login) un paroli. Pēc instalācijas programmā ir reģistrēts tikai viens lietotājs – Administrators, kam piemīt beznosacījuma pieejas tiesības. 

Login – sys, Parole – sys.

Administratora Login ir fiksēts un nevar tikt mainīts, bet paroli tiek rekomendēts nomainīt.
Interfeiss

Programmas interfeisam ir liels daudzums iestādīšanas parametru, kas ļauj katram lietotājam to padarīt par maksimāli ērtu darbam.

Strukturāli interfeiss sastāv no viena galvenā informācijas loga „Monitoring” un virknes palīg interfeisiem.

Zīmējumā ir attēlots programmas galvenā loga ārējais izskats.
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Galvenais programmas “Monitoring” logs.

1 -  Galvenā programmas izvēlne.

2 -  Vadības panelis.

3 -  Notikumu logs.

4 -  Informācijas panelis.

5 -  Objektu logs.

6 -  Statusa panelis.

Šajā logā tiek attēlota visa operatīvā informācija no objektiem, informācija par sistēmas stāvokli, kā arī tiek īstenota programmas funkciju vadība un pamat servisu izsaukšana.

Objektu informācijas logs 
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Ir attēlots tabulas veidā, kas satur informāciju par visiem datu bāzē reģistrētiem un atvērtiem monitoringam objektiem. Labākai uzskatāmībai objekti tabulā attēloti dažādās krāsās, atkarībā no pēdējā ziņojuma. Melna krāsa nozīmē informācijas ziņojumu neesamību kopš objekta ievades vai tā pēdējās redakcijas momenta.

logam pastāv virkne lietotāja iestādāmu parametru. Parametru iestādīšana tiek īstenota caur konteksta izvēlni (izsauc ar peles labo taustiņu). Caur šo pašu izvēlni izsauc paplašinātu informāciju par objektu, uz kura tika uzstādīts kursors, objektu redaktora izsaukšana un objektu meklēšana tabulā. Izvēlnes ārējais izskats ir attēlots zīmējumā. Papild informācijas izsaukšana par objektu tiek īstenota ar sekojošām komandām:

· History – izvēlētā objekta pēdējo notikumu operatīvā izvadīšana uz ekrāna. „Karstais taustiņš”– Ctrl+H.

· Picture – izvēlētā objekta grafiskās informācijas izvadīšana uz ekrāna. „Karstais taustiņš” – Ctrl+P.

· Notes – izvēlētā objekta komentāru izvadīšana uz ekrāna. „Karstais taustiņš” – Ctrl+T.

· Details – izvēlētā objekta un atbildīgo personu paplašinātas informācijas izvadīšana uz ekrāna. „Karstais taustiņš” – Ctrl+D.
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Hardware – objektā uzstādīto iekārtu informācijas izvadīšana uz ekrāna. „Karstais taustiņš” – Ctrl+A.
· Archive – dotā objekta arhīva atlases formēšanas filtra izsaukšana (skat. punktu „Darbs ar arhīviem”). „Karstais taustiņš” – Ctrl+В.
Piezīme. Kā «Karstie taustiņi» tiek izmantoti latīņu reģistra burti. 

 Pie interfeisa loga iestādīšanas komandām attiecas sekojoši izvēlnes punkti: 

· Visible fields – nosaka tabulā attēlojamos laukus. Lauka attēlošanai nepieciešams atzīmēt tā nosaukumu sarakstā, kas tiek piedāvāts pie šīs izvēlnes punkta izvēles. Attēlošanai tabulā ir pieejami sekojoši lauki:

· Nr – objekta numurs datu bāzē.

· Test time – no raidītāja gaidāmā nākamā testa ziņojuma pienākšanas laiks.

· ID – pēdējā ziņojuma informācijas avots, veidā: uztvērēja numurs/slota (līnijas) numurs/iekārtas adrese.

· Name – objekta nosaukums.
· Description – īss objekta apraksts.
· Date/Time – no objekta pēdējā signāla pienākošā laiks.
· Status – objekta status (zem apsardzes/bez apsardzes).
· Event type – no objekta pēdēja uztvertā ziņojuma tips.
· LV – radiosignāla līmenis no objekta.
· Last message – pēdējais ziņojums no objekta.
· HI – pēdējā retranslatora fiziskā adrese, caur kuru izgāja ziņojums.
· HN – ziņojumu retranslācijas skaits.
· TG – pārsūtīto datu tips.
· tTim – no vadības paneļa nākamā testa signāla pienākšanas gaidāmais laiks.
· TxAdr – objektā uzstādītā raidītāja adrese, veidā: uztvērēja numurs/slota numurs/adrese.

· Account – objektā uzstādītā vadības paneļa numurs, veidā: uztvērēja numurs/līnijas numurs/ numurs.

Piezīme. Pēc noklusējuma laku secība tabulā atbilst norādītajam punktā Visible fields. Tā izmaiņai, nepieciešams novietot kursoru lauka virsrakstu un, noturot peles kreiso taustiņu pārvietot kolonu vajadzīgajā vietā. Lauka platuma izmaiņai novietot kursoru uz virsraksta labo robežu, un pēc simbola “<||>” parādīšanās, noturot peles kreiso taustiņu, pārvietot robežu vajadzīgajā vietā.

· Font – dod iespēju piemeklēt šrifta optimālo tipu un izmēru, kā arī tabulas kodēšanu.

· Freeze – dod iespēju atstāt nekustīgus kreisāk izvēlētos laukus pie horizontālās tabulas nobīdes.

· UnFreeze – atsauc iepriekšējo komandu.

· Editor – izsauc objektu redaktoru ar izvēlētā objekta pirmsiestādīšanu. „Karstais taustiņš” – Ctrl+E.

· Search – dod iespēju veikt meklēšanu pēc papildus izvēlnē norādītajiem laukiem. Laukā Ar meklēšana īstenojas pēc objekta pilnā numura, bet pārējos laukos pēc jebkura ieraksta fragmenta. Meklēšana vienmēr sākas no pirmā ieraksta.

· Saved to file – dod iespēju tabulas saturu saglabāt teksta faila veidā ar lauku sadalīšanu izmantojot tabulāciju un iespēju veikt tālāku importu MS Excel.
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Filter On – izsauc informācijas attēlošanas filtra iestādīšanas logu. Kā redzams zīmējumā, var iestādīt logu uz objektu attēlošanu atkarībā no to statusa (zem apsardzes / bez apsardzes / diennakts apsardze/ nenoteikts status), no pēdējā ziņojuma tipa, kā arī pēc to piederības pie noteiktas grupas vai klases. Bez tam šo informāciju var izveidot jaunajā logā, atstājot pamatlogā informāciju nefiltrētu. Šādu papildlogu var būt līdz trīs (ar individuālu filtrāciju katrā). Ja filtrācija tiek veikta papildlogā, lauku virsraksti tiek izdalīti sarkanā krāsā. Ja papildlogā – statusa panelī attēlojas objektu skaits logā un sadaļu nosaukums, pēc kā tika īstenota filtrācija. Papildlogu lauku iestādīšana ir identiska objektu iestādīšanām pamatlogā.

· Filter off – atsauc objektu pamatlogā informācijas filtrācijas funkciju .
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Notikumu informācijas logs. 

Attēlo hronoloģiskā secībā ziņojumus no visiem datu bāzē iereģistrētiem objektiem. Katrs ziņojums aizņem vienu rindu un tiek izdalīts ar krāsu atkarībā no pienākošā ziņojuma tipa. Ziņojumi, kuru apstrāde nav pabeigta, tiek izvietoti augšējā tabulas daļā atbilstot prioritātei (jo augstāka prioritāte, jo augstāk tiek izvietots ziņojums). Neapstrādātie ziņojumi tiek izcelti ar fontu un pasvītrojas. Ziņojumi ar vienādu prioritāti un apstrādātie, izvietojas pēc pienākšanas laika. Trauksmes logā, apstrādei, var izvēlēties jebkuru neapstrādāto ziņojumu no saraksta, novietojot uz tā kursoru un nospiežot „Enter”. Notikumu logam arī ir virkne istādīšanas parametru. Parametru iestādīšana un papildinformācijas izsaukšana par objektiem tiek īstenota, tāpat kā objektu logā, caur konteksta izvēlni (tiek izsaukta ar pele labo taustiņu). Izvēlnes ārējais izskats attēlots zīmējumā. Papildinformācijas izsaukšana par objektu tiek īstenota ar sekojošām komandām:
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History – izvēlētā objekta pēdējo notikumu operatīvā izvadīšana uz ekrāna. „Karstais taustiņš”– Ctrl+H.

· Picture – izvēlētā objekta grafiskās informācijas izvadīšana uz ekrāna. „Karstais taustiņš” – Ctrl+P.

· Notes – izvēlētā objekta komentāru izvadīšana uz ekrāna. „Karstais taustiņš” – Ctrl+T.

· Details – izvēlētā objekta un atbildīgo personu paplašinātas informācijas izvadīšana uz ekrāna. „Karstais taustiņš” – Ctrl+D.
· Hardware – objektā uzstādīto iekārtu informācijas izvadīšana uz ekrāna. „Karstais taustiņš” – Ctrl+A.
· [image: image33.wmf]Archive – dotā objekta arhīva atlases formēšanas filtra izsaukšana (skat. punktu „Darbs ar arhīviem”). „Karstais taustiņš” – Ctrl+В.
Piezīme. Kā «Karstie taustiņi» tiek izmantoti latīņu reģistra burti. 

Pie interfeisa loga iestādīšanas komandām attiecas sekojoši izvēlnes punkti: 

· Font – dod iespēju piemeklēt šrifta optimālo tipu un izmēru, kā arī tabulas kodēšanu.

· Visible fields – nosaka tabulā attēlojamos laukus. Lauka attēlošanai nepieciešams atzīmēt tā nosaukumu sarakstā, kas tiek piedāvāts pie šīs izvēlnes punkta izvēles. Attēlošanai tabulā ir pieejami sekojoši lauki:

· S – ziņojuma tekošais status. Var būt četras nozīmes:

1. apstrādāts automātiski -
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2. operatora apstrādāts - 
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3. notikums nav apstrādāts -
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4. notikums atlikts -
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· Date/Time – no objekta signāla pienākošā laiks.
· Event type – no objekta uztvertā ziņojuma tips.
· Nr – objekta numurs datu bāzē.

· Status – objekta status (zem apsardzes/bez apsardzes).
· Message – ziņojuma teksts.
· ID – ziņojuma avots, veidā: uztvērēja numurs/slota (līnijas) numurs/raidītāja adrese (kontrol paneļa numurs).

· Slot – uztvērēja slota (vai līnijas) numurs, no kura pienāca ziņojums.  

· RNum – uztvērēja numurs, no kura pienāca ziņojums.

· Name – objekta nosaukums.
Bez tam, izvēlnē ir objekta redaktora izsaukšanas komanda:

· Editor – izsauc objektu redaktoru ar izvēlētā objekta pirmsiestādīšanu. „Karstais taustiņš” – Ctrl+E.

Informācijas panelis.

Pamatloga informācijas panelis satur pogu kopu, papildinformācijas izsaukšanai par objektu, uz kura uzstādīts kursors. Kursors var tikt uzstādīts, gan objektu logā, gan arī notikumu logā. Pogu funkcijas pilnīgi atbilst konteksta izvēlnes vienādnosaukuma funkcijām, kas augstāk tika aprakstītas. Bez tam, panelis satur objekta redaktora izsaukšanas pogu un kursora vadības pogas.

Statusa panelis 
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statusa panelis satur informāciju par tekošo datumu, cietā diska brīvu vietu (mazāk kā 100 megabaiti tiek attēloti sarkani) un uztvērēju tekošo statusu. Katrā laika momentā tiek attēlots tikai viena no pieslēgtā uztvērēja statusiem, kura numurs tiek attēlots uz paneļa (#N, kur N – uztvērēja numurs). 

Uztvērēja izvēlei, kura status jūs interesē, nepieciešams īstenot sekojošo:

· Nostādīt peles kursoru uz uztvērēja numuru

· Nospiest vienreiz peles kreiso taustiņu

· Izvēlēties nepieciešamo uztvērēju no atvērušā saraksta

Katra uztvērēja status ietver sevī slotu (vai līniju) stāvokļa attēlošanu, barošanas stāvokli un komunikācijas stāvokli. Informācija panelī attēlojas sekojošā veidā:

· Ar krāsu nosakāmo slotu (līniju) status:

· melns – slots nav uzstādīts (līnijām netiek izmantots)

· zaļš – slots (līnija) darba stāvoklī

· mirgojošs zaļš – slots nepareizi ieprogrammēts vai apstādināts (līnijām netiek izmantots)

· mirgojošs sarkans – uztvērējs bojāts vai līnijas pārrāvums.

· Rezerves akumulatora status,

· 
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 - akumulatora nav 

· 
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 - spriegums uz akumulatora samāks par normu

·    
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  - spriegums uz akumulatora normā

· 
[image: image6.png]


/
[image: image7.png]


 - spriegums uz akumulatora augstāks par normu

· tīkla barošanas status,

·     
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     - melns – tīkla barošana normā

·  
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 - mirgojošs sarkans – tīkla barošanas nav

· komunikācijas stāvoklis.

·    
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     - melns – komunikācija normā

· 
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 - mirgojošs sarkans – komunikācijas traucējumi

Vadības panelis 
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Vadības panelis

Vadības panelis satur sekojošus vadības un indikācijas orgānus (no kreisās uz labo):

· neapstrādāto notikumu skaitītājs

· neapstrādāto notikumu esamības indikators

· programmas izsaukšanas poga .log faila izskatīšanai (skat. «Darbs ar .log-failiem...»)

· neatjaunoto trauksmju saraksta izsaukšanas poga (skat. «Informācijas logs «Alarm List»)

· tekošā operatora vārds

· tekošā operatora darba pabeigšanas poga

· uzvednes (palīdzības) izsaukšanas poga

· tekošais laiks

Programmas pamatizvēlne 

Programmas pamatizvēlne («Karstais taustiņš» – Alt) kalpo par pamat iestādījumu izpildīšanu un programmas pamatfunkciju vadību.

Pamatizvēlne satur sekojošus punktus:

· File

· Utilities

· Archive

· Service

· About

Apakšizvēlne File.

Satur divas apakšizvēlnes:

· End session. Piemīt tā pati funkcija, kas ir vienādnosaukuma pogai uz vadības paneļa – inicializē tekošā operatora darba beigas un piedāvā autorizēties nākamajam.

· Exit. Iziešana no programmas.

Apakšizvēlne Utilities.

Satur funkcijas darbam ar objektu un lietotāju (operatoru) datu bāzēm. Pastāv sekojoša apakšizvēlne:

· Users – savukārt satur funkcijas darbam ar lietotāju datu bāzēm:

· User DB Editor – izsauc lietotāju datu bāzes redaktoru (skat. «DB redaktori»)

· Operator Access
· Manager Access
· Supervisor Access – loga izsaukšana, attiecīgā pielaides līmeņa iestādīšanas. Pielaides līmenim Administrator piemīt beznosacījuma pilnas pielaides līmenis pie programmas funkcijām. Pielaides iestādīšanas logs satur sekojošus punktus:
1. Exit – iespēja iziet no programmas
2. Archive view – arhīva izskatīšana
3. Archive print – arhīva drukāšana
4. Object edit – iespēja rediģēt objektu datu bāzi
5. Rec. settings – iespēja iestādīt portus uztvērēja pieslēgšanai
6. Options – iespēja iestādīt parametrus izvēlnē Options
7. Cursor setting – iespēja iestādīt režīmu kursora „pārlekšana” objektu logā
8. Operator configure – iespēja iestādīt operatora pielaides līmeni
9. Manager configure – iespēja iestādīt menedžera pielaides līmeni
10. Supervisor configure – iespēja iestādīt supervizora pielaides līmeni
11. Windows config – iespēja iestādīt programmas logu parametrus
12. Max. on alarm – dod iespēju maksimalizēt programmas logu, saņemot ziņojumu, ja logs bija minimizēts
13. Save to file – iespēja izmantot šo komandu
14. Utilities – iespēja izmantot programmas funkcijas izvēlnē Utilities.
Katrā no punktiem iespējama triju veida pielaides:

1. No – funkcija nav pieejama 
2. Yes – pilnīgi pieejama
3. R/O – pieejama tikai pārskatam
· DB Repairing – inicializē datu bāzē kļūdu meklēšanas un to labošanu funkciju;

· Repairing schedule – dod iespēju noteikt funkcijas DB Repairing automātiskās izsaukšanas periodu (diennaktīs) un konkrētu diennakts laiku. 

· DB BackUp – inicializē datu bāzes rezerves kopijas veidošanas funkciju.

· BackUping schedule – dod iespēju noteikt funkcijas DB BackUp automātiskās izsaukšanas periodu un konkrētu diennakts laiku, kā arī uzdot direktoriju, kurā tiks izveidota rezerves kopija.

· Change system password – dod iespēju nomainīt administratora paroli (pēc noklusējuma „sys”). Administratora paroli ieteicams nomainīt uzreiz pēc programmas uzstādīšanas, par cik dod iespēju netikai izmantot beznosacījuma programmas funkcijas, bet gan arī nodrošina datu bāžu šifrēšanu.

Apakšizvēlne Archive

Satur funkcijas atlašu formēšanai balstoties uz uzdotajiem parametriem:

· Sort by Numbers – izsauc filtra logu, arhīva atlases formēšanai, ņemot vērā objektu numurus datu bāzē. 

· Sort by Tx Address – izsauc filtra logu, arhīva atlases formēšanai, ņemot vērā raidītāja adresi objektā.

· Sort by Accounts – izsauc filtra logu, arhīva atlases formēšanai, ņemot vērā vadības paneļa numuru objektā.

Piezīme 1. formējot arhīva atlasi pa visiem datu bāzes objektiem, drīkst izmantot jebkuru no minētajām funkcijām.

Piezīme 2. Detalizētāku informāciju par atlašu formēšanas kārtību, skat. „Darbs ar arhīviem”.

· Sort by Status – atsevišķā logā formē objektu sarakstu atbilstoši uzdotajam statusam (zem apsardzes/bez apsardzes). Detalizētāku informāciju skat. „Darbs ar arhīviem”.

Apakšizvēlne Service

Satur programmas pamat parametru iestādīšanas funkcijas un tās izmantošanas ērtuma nodrošināšanai. 

· User info – informācijas attēlošana uz ekrāna par tekošo lietotāju: tā vārdu, login, un pieejas līmeni. Dotajā funkcijā šos parametrus izmainīt nav iespējams.

· Refresh – objektu logu satura atjaunināšana.

· Cursor Jump – vada funkciju, kursora novietošanai uz objektu, no kura pienāca ziņojums objektu logā. Var būt trīs nozīmes:

· None – kursors neuzstādas

· On Alarm – kursors uzstādās uz objektiem, no kuriem pienāk trauksmes ziņojums

· All Events – kursors uzstādās uz objektiem, no kuriem pienāk jebkuri ziņojumi, kas tiek pavadīti ar skaņas signālu.

· Receivers Settings – izsauc uztveršanas kanālu parametru iestādīšanas logu. Detalizētāku informāciju skat. „Uztvērēju iestādīšana”.

· Options – izsauc programmas pamat parametru iestādīšanas logu. Detalizētāku informāciju skat. „Sistēmas iestādīšana”.

· System events Editor – izsauc sistēmas ziņojumu redaktoru, kas iesaistīti uztvērēju sistēmā. Detalizētāku informāciju skat. „DB redaktori”.

· Sound Off – izslēdz skaņas signālu, kas rodas pienākot trauksmes ziņojumam.

Apakšizvēlne About

Satur informāciju par programmas versiju, kā arī par pults CU4000s programmas nodrošinājuma versiju un tā sērijas numuru, ja galvenajā programmas logā uz statusa paneļa ir izvēlēts kanāls, atbilstošais šim uztvērējam.

Informatīvais logs “Alarm list”

Tiek izsaukts nospiežot attiecīgo pogu uz vadības paneļa un satur trauksmes ziņojumu sarakstu uz kuriem netika pienākuši atjaunināšanas signāli. Bez tam, ar periodiskumu, kas katram objektam ir uzstādāms atsevišķi (Reminder timeout DB redaktorā), trauksmes logs inicializējams pie katra ziņojuma. Atkārtojošos ziņojumu atšķirības atzīme ir simbols R: pirms notikuma apraksta.

 Visi ziņojumi logā var būt sašķiroti pēc objekta numura vai arī notikuma tipa.
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Nepieciešamības gadījumā ziņojumi no loga var tikt dzēsti nospiežot pogu 
[image: image16.png]X Delete



.

No iestādījumiem, logam var būt ieslēgti vai izslēgti informācijas lauki, to izmēru un savstarpējā izvietojuma izmaiņa, kā arī fonta izmaiņa. Iestādījumu izvēlne tiek izsaukta ar peles labo taustiņu.

Piezīme. Lai trauksmes ziņojums tiktu logā „Alarm list”, nepieciešams to aprakstot DB redaktorā, ailē „R” iestādīt simbolu „Y” un uzdot atšķirīgu no nulles vērtību Reminder timeout.

Trauksme logs “Alarm”
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 Trauksmes logs arīdzan pieskaitāms pie programmas informatīvajiem logiem. Tomēr tam piemīt virkne īpatnību, un tamdēļ, tam nepieciešams veltīt īpašu uzmanību. Loga ārējais izskats ir attēlots zīmējumā.

Trauksmes logs inicializējams automātiski, saņemot attiecīgo ziņojumu no objekta. Pie tam tas kļūst aktīvs un izvietojas pārējo programmas logu virspusē. Trauksmes loga inicializācijas vienmēr tiek pavadīta ar skaņas signālu. 

Trauksmes logs sastāv no sekojošām pamat komponentēm:

1. «Cepure» - satur pamatinformāciju no objekta, no kura tika saņemts ziņojums.

1. pirmā rinda – objekta numurs datu bāzē un informācijas avota identifikators (raidītāja adrese, paneļa numurs utt.);

2. otrā rinda – notikuma tips, objekta status, datums un laiks;

3. trešā rinda – objekta nosaukums (skat. punktu „DB redaktori”);

4. ceturtā rinda – objekta apraksts (skat. punktu „DB redaktori”).

2. notikuma apraksts – satur īsu aprakstu par notikušo notikumu objektā (skat. punktu „DB redaktori”). Loga inicializācijas gadījumā no neatjaunotām trauksmēm (atgādināšana) pie notikuma apraksta tiek pievienots simbols R:. Ziņojuma pieņemšanas gadījumā, kad sakrīt ar iepriekš saņemto – simbols d:.

3. Informācijas Panelis. Satur pamatinformācijas izsaukšanu par objektu un atbildīgajām personām.
4. Informācija. Attēlo informāciju, kas tika izvēlēta Informācijas Panelī ar attiecīgo pogu.
5. Operatora komentārs. Dod iespēju operatoram brīvā veidā nokomentēt situāciju, savu rīcību, operatīvās grupas rīcību uti. Bez tam, ir iespēja izmantot standarta komentārus (skat. punktu „Programmas galvenā izvēlne”). Komentāru saraksts tiek izsaukts nospiežot F2. Komentāra izsaukšana bez saraksta izsaukšanas – taustiņiem Ctrl+komentāra numurs. Uz katru notikumu operators var izdarīt vairākus komentārus, pēc katra ievades nospiežot pogu Wait. Šajā gadījuma [image: image42.png]WinSC g
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trauksmes logs aizveras un ziņojums Notikumu Logā tiek atzīmēts ar simbolu    . Nākamā komentāra ievadīšanai, nepieciešams divreiz nospiest uz šo notikumu, un trauksmes logs atvērsies no jauna. Pēc pēdējā komentāra ievietošanas nepieciešams trauksmes logā nospiest „Ок”. Pēc tā ziņojums tiek uzskatīts par apstrādātu un tiek ievietots arhīvā ar visiem komentāriem. Katram komentāram arhīvā tiek pievienots laiks, kurā tas tika veikts.

6. Vadības Panelis. Pirmās trīs pogas (History, Hardware, Picture) dod iespēju iegūt papildinformāciju par objektu, no kura tika pieņemts ziņojums (skat. punktu „Objektu Logs”). Poga Sound Off dod iespēju, nepabeidzot ziņojuma apstrādi, izslēgt skaņas signālu (dublējas ar taustiņu F5). Poga Wait dod iespēju atlikt pilnīgu ziņojuma apstrādi ar nolūku ievietot papildus komentārus (skat. augstāk). Ar pogu Ok operators beidz ziņojuma apstrādi. Šī funkcija dublējas ar taustiņu F12.
Gadījumā, ja nākamais ziņojums pienāk līdz tekošā apstrādes beigām, tad notikuma logā formējas neapstrādāto ziņojumu saraksts. Šie ziņojumi izvietojas tabulas augšējā daļā atbilstoši prioritātēm (jo augstāka prioritāte, jo augstāk izvietojas ziņojums). Neapstrādātie ziņojumi tiek izdalīti ar fontu un pasvītrojas. Ziņojumi ar vienādām prioritātēm izvietojas pēc pienākšanas laika. 

Pēc apstrādes visi ziņojumi izvietojas pēc pienākšanas laika.

Vispārīgā gadījumā operatoram var būt atvērti vairāki trauksmes logi. 

Izslēdzot skaņas signālu no jebkura trauksmes loga, skaņa atslēdzas visiem uz doto momentu neapstrādātiem ziņojumiem. Tomēr, ja rindā palika kaut viens ziņojums, kura apstrāde nav pabeigta, strādā atgādinājuma skaņas signāls („ding”). Signāla periods tiek iestādīts apakšizvēlnē „Options”. Ja pēc skaņas izslēgšanas pienāk jauns ziņojums, skaņa ieslēdzas no jauna.

Ja pienāk ziņojums ar prioritāti, kas augstāka par apstrādājamo, tad skaņas signāls mainās atbilstoši jaunpienākušajam ziņojumam. 

Piezīme. Ziņojuma prioritāte nosakās ar tā tipu (skat. punktu „DB redaktori” ).

Programmas pamatiestādījumi

Sistēmas iestādījumi 

Pieeja pie sistēmas iestādījumiem tiek īstenota caur galveno izvēlni: Service\Options. Par cik daudzi iestādījumi tieši ietekmē programmas funkcionēšanu, to izpildi jāveic tikai kvalificētam personālam. 
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Iestādījumu logi un apraksts attēloti zemāk.

Time. Šis logs paredzēts laika sinhronizācijai starp datoru un pulti CU4000s. Var tikt izvēlēts sinhronizācijas avots (Source of synchronization) un tās periodiskums. Pēc noklusējuma sinhronizācija nozīmēta no datora ar periodiskumu 1 stunda. Attēlotajā variantā, laika sinhronizācija tiek īstenota pēc datora katrās 10 minūtēs. 
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Sound. Dotajā logā tiek iestādīti sekojoši parametri:

· Sound device – skaņas atskaņošanai iekārtas izvēle. Šī iekārta var būt skaņu karte (Sound card) vai arī iebūvēts datorā skaļrunis (PC Speaker). Bez tam, skaņa var tikt vispār izslēgta (None).

· Sound repetition – uzdot skaņas signālu atkārtšanās skatu paradotos trauksmes logam. Ja tā vērtība vienāda ar 0, tad signāls atkārtosies līdz operators to neizslēgs.

· Alarm reminding – nosaka laika intervālu, pēc kura tiks formēts atgādinošais skaņas signāls, ja palika neapstrādāti ziņojumi. 
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Timeouts. Šajā logā tiek noteikts laika intervāls, kura laikā, pienākošie no objekta, vienādi ziņojumi, tiek uzskatīts par vienu ziņojumu, kā arī programmas reakcija uz dublējošu ziņojumu. Norādītais laika intervāls tiek uzstādīts atsevišķi zonu izmaiņām (raidītāja ieejām) un notikumiem. 

Programmas reakcija var būt sekojoša:

· None – dublējošs ziņojums netiek attēlots.

· Alarms – zonas tiek attēlotas trauksmes stāvoklī.

· All – attēlojas visas ieprogrammētās zonas.

Dublējoša ziņojuma uztveršanas gadījumā, notikuma apraksts tiek marķēts ar simbolu “d:”.

Picture. Nosaka programmu, ar kuras palīdzību tiks aplūkots objektu grafiskais pielikums “Kodak Imaging Preview”, kas iekļauts instalācijas paketē.
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Signāls. Dod iespēju katram notikuma tipam savu skaņas signālu. Skaņas signāls tiek noteikts izvēloties attiecīgo .WAV-failu, kas var atrasties gan direktorijā Sounds, gan arī jebkurā citā vietā uz diska. Šī opcija darbojas tikai, ja kā skaņas atskaņošanas iekārta ir izvēlēta skaņu karte.
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Comments. Satur operatora standarta komentārus, kas nepieciešami notikuma apstrādei trauksmes logā. Rediģēšana – divreiz nospiežot peles kreiso taustiņu uz attiecīgo komentāru.
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Groups. Dod iespēju veidot un nosaukt grupas, pie kurām turpmāk var tikt piesaistīti objekti (skat. punktu „DB redaktori”). Grupu klasifikācijai var būt brīva izvēle (reaģēšanas ekipāža, izvietojuma rajons, objekta īpašnieks utt.). Grupu skaits ir neierobežots. Dzēšot grupu un pievienojot tās vietā jaunu, visi objekti, kas bija pierakstīti pie nodzēstās grupas, maina pierakstu uz jauno.
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Classes. Dod iespēju veidot un nosaukt klases (skat. punktu „DB redaktori”). Klašu klasifikācijai var būt brīva izvēle (piemērā – objekta nozīmē). Klašu skaits ir neierobežots. Dzēšot klasi un pievienojot tās vietā jaunu, visi objekti, kas bija pierakstīti pie nodzēstās klases, maina pierakstu uz jauno
Uztvērēju iestādījumi 

Pieeja pie uztvērēju iestādījumiem (informācijas uztveršanas kanāliem) tiek īstenota caur galveno izvēlni: Service\Receivers_Settings. Par cik šie iestādījumi tieši ietekmē programmas funkcionēšanu, to izpildi jāveic tikai kvalificētam personālam. 

 Iestādījumu loga izskats attēlots zīmējumā: 
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Iestādot uztveršanas kanālu tiek uzdoti sekojoši parametri.

· Channel number – nosacīts uztveršanas kanāla numurs. Tiek izmantots objekta identifikācijai.
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· Receiver Type – uztvērēja tips, kas atbilst [image: image53.png]WS - Options.
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norādītajam kanālam. Uztvērēja tips tiek izvēlēts no saraksta, kas atveras nospiežot uz simbolu        . Saraksta saturs atkarīgs no draiveru esamības, attiecīgajiem uztvērējiem, galvenajā programmas direktorijā
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Source – nosaka informācijas avotu programmai. Šis avots var būt vainu datora virknes ports, pie kura pieslēgts uztvērējs, vai arī log-fails, kas tiek rakstīts ar analoģisku programmu, kas strādā uz datora, esot ar aprakstāmo kopējā tīklā .
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Filename – log-faila vārds un atrašanās vieta, no kura jānolasās informācija. Faila nosaukuma vārds, mainoties datumam, notiek automātiski.

· Map – signālu sadalījuma karte. Nosaka atbilstību starp slota vai telefona līnijas fizisko numuru (uztvērējā) un to loģisko numuru (programmā). Tiek pielietots gadījumā, ja informācija par objektu var pienākt no vairākiem slotiem (līnijām), bet programmai jūs varat pierakstīt tikai vienu.  

· Port setting – datora virknes porta parametru iestādīšana atbilstoši konkrētā uztvērēja iestādījumiem. Komunikāciju parametru vērtībām ir jābūt norādītām attiecīgā uztvērēja tehniskajā dokumentācijā.

Pēc pogas „Ok” nospiešanas, ievadītie parametri saglabājas, izvēlētie uztvērēji tiek ievietoti sistēmas objektu datu bāzē (ja to tur nebija) un tiek īstenota visu iesaistīto portu reinicializācija.

DB redaktori

Objektu datu bāžu (DB) redaktors 

Objektu datu bāžu redaktors paredzēts objektu kartīšu izveidošanai, nepieciešamās informācijas ievadīšanas tanīs par objektu un no tā pienākošajiem signāliem, kā arī informācijas sistematizācijas un saglabāšanas.

Objektu redaktora izsaukšana var tikt izsaukta:

· No informācijas paneļa – ar pogu Edit
· No konteksta izvēlnes objektu logā – ar komandu Editor.
· No konteksta izvēlnes notikumu logā – ar komandu Editor.
· No klaviatūras – ar kombināciju Ctrl+E. 

[image: image56.png]Obests | Detais | Zone  Events | TLF Everts | Work Scheduie | Hardware | Notes | Thetr |

6 icom [owroms [ [T Jiowss [
M1 02 1D0301 12V 5 Hopme

e 100501 o [ N
e 100201 R Garapen Ox N
e 100101 R 220V 5 nope N
o2 100601 R Taimep o nopme. N
e 1c301 T 12V avapus N
e 10501 T [Cupona - anapun N
e 100201 T arapen paspaxena N
e 1conon T 220V orsmwnerno N
o2 0p0201 A Orxpoimue rorom 2 N -
W <> 4 = P PanicFFae 5B TTi A Am D DAm R Resre E Event 5 Tot |




Ielādējoties, redaktors atver rediģēšanai objekta kartiņu, uz kuras tika novietots kursors objektu vai notikumu logā. Objekta kartiņa sastāv no virsraksta un dažām informācijas lapām, kas sagrupētas pēc tipiem. 

Virsraksts un pirmā lapa

Redaktora loga vispārējais izskats attēlots zīmējumā.

Redaktora pirmā lapa sastāv no objektu (kartiņu) saraksta, kur pārvietojoties tiek attēlots pašreizējās kartiņas virsraksts. Kartiņas virsraksts satur sekojošus laukus:

· Object Nr - objekta kārtas numurs datu bāzē. Ievadot jaunu objektu automātiski tiek piedāvāts pirmais brīvais numurs, bet var arī izvēlēties nākamo brīvo numuru vai tikt izmanīts uz jebkuru citu. Ja numurs uz zaļa fona – objekts ir aktīvs, ja uz sarkana – noņemts no monitoringa (sk. „Work Schedule Lapa”).

· Name – objekta nosaukums. Tiek aizpildīts brīvā formā (maksimums 80 simboli).

· Description – objekta apraksts. Tiek aizpildīts brīvā formā (maksimums 80 simboli).

· Simbols |< – pāreja uz pirmo objektu.

· Simbols < – pāreja uz iepriekšējo objektu.

· Simbols > – pāreja uz nākamo objektu.

· Simbols >| – pāreja uz pēdējo objektu.

· Simbols + – pievienot objektu.

· Simbols - – dzēst objektu.

· Simbols Х – atteikt izmaiņu.
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Simbols      – nokopēt objektu. Pie kopēšanas jaunizveidotajā objektā, tiek pārnesti dati no lapām [image: image58.png]Obects | Details | Zone  Events | TLF Events | Work Schedule | Hardware | Notes | Thetr |
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Zones, Events, TLF Events un Work Schedules.

· Simbols      – saglabāt izmaiņas.
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Simbols  – dod iespēju „piesiet” pie objekta kartiņas grafisko failu, kas var saturēt papildinformāciju par objektu vai tā ievietojumu. Tiek atbalstīti grafiskie formāti - .gif, .bmp, .jpg, .jpeg, .emf, .wmf. Grafiskiem failiem ir paredzēta direktorija pict\, bet tie var tikt izvietoti arī jebkurā citā vietā uz diska.

· Transm. test time – laiks, kas tiek nosacīts ar raidītāja vai retranslatora testa sūtījumu periodu. Gadījumā, ja dotajā laika periodā netiks uztverts neviens signāls no iekārtas, tiek formēts trauksmes ziņojums  „No signal (TIME)”, kur (TIME) – laiks, kura periodā nebija signālu no raidītāja dienās, stundās un minūtēs. Ja signāli netika saņemti ilgāk kā trīs diennaktis, tiek formēts ziņojums „No signal more then 3 days”. Rekomendējas vērtību Transm. test time uzstādīt par 5-10% lielāku par reālo raidītāja testa periodu, lai kompensētu iespējamo novirzi starp taimeriem. Ja tiek uzstādīta vērtība 0, tad netiek veikta sekošana testa signāliem no objekta.

· Object test time - laiks, kas tiek nosacīts ar kontrolpaneļa testa sūtījumu periodu apsargājamā panelī. Var tikt izmantots tikai sistēmā RS4000 izmantojot interfeisa raidītāju informācijas nolasīšanai no kontrolpaneļa (skat. RT4-5se lietošanas instrukcija). Šajā gadījumā lapā Events jābūt aprakstīts notikums ar tipu S (tests). Gadījumā, ja norādītajā laika periodā netiks uztverts šis notikums, tiek formēts trauksmes ziņojums „No signal from object”. Rekomendējas vērtību Object test time uzstādīt par 5-10% lielāku par reālo paneļa testa sūtījumu periodu, lai kompensētu iespējamo novirzi starp taimeriem. Ja tiek uzstādīta vērtība 0, tad netiek veikta sekošana testa signāliem no objekta.

· Reminder timeout – periods, ar kura tiks dublēti neatjaunotie trauksmes ziņojumi no objekta, esošie logā „Alarm list”. Dublētie ziņojumi marķējas ar simbolu R: notikuma apraksta laukā (skat. punktu „”Alarm list” informācijas logs”). Ja tiek uzstādīta vērtība 0, ziņojums no šī objekta netiek dublēts. 

· Mail – dod iespēju iestādīt pasta sūtījumus par notikumiem, kas notiek pultī. Šie notikumi ir sekojoši (skat. zīmējumu):

1. Atvēršana ārpus noteiktā laika (skat. Work Schedule)

2. Objektam nav uzstādīta apsardze (skat. Work Schedule)

3. Nav signāla no objekta
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Nav signāla no raidītāja

Lakā Target/To tiek ierakstīta ziņojuma saņēmēja adrese;

Laukā Target/Subject – ziņojuma virsraksts;

Apakšējā rindā – ziņojuma teksts.

Kā redzams, ziņojumu var aizsūtīt vienlaicīgi uz trīs dažādām adresēm.
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Settings – papild izvēlnes izsaukšana, lai izvēlētos programmas reakciju uz dažādiem notikuma tipiem. Kā redzams no zīmējuma, katram no norādītajiem notikuma tipiem atbilst četras izvēles-šūnas. Aizpildīta izvēles-šūna, norāda, ka atbilstošā funkcija tiek izpildīta, tukša – ka ignorēta. Funkcija, kas atbilst izvēlnes-šūnām ir attēlotas loga augšējā daļā:

1. Alarm – trauksmes loga inicializācija,
2. Sound – attiecīga skaņas signāla ieslēgšanās. Ja tai pat laikā tiek inicializēts trauksmes logs, skaņas fails tiek atskaņots tik reizes, cik norādīts opcijā Signal repetition quantity (skat. punktu „Options”). Ja trauksmes logs neinicializējams – tad vienu reizi.
3. Arch – notikuma ierakstīšana arhīvā.
4. List – notikuma attēlošana notikumu informatīvajā logā.

Visiem trauksmes ziņojumu tipiem visas nosauktās funkcijas vienmēr ir aktīvas. 

Visbiežāk izmantojamo konfigurāciju var saglabāt nospiežot pogu SetAsDefaulf. 

Turpmāk to var ielādēt nospiežot Default. Pēc noklusējuma, tā pati konfigurācija ielādējas arī pie jauna objekta izveidošanas bāzē. 

· Radio – pa radiokanālu informācijas pārraides iekārtas, virkne identifikācijas parametru. Satru četrus parametrus:

1. Tx Address – iekārtas fiziskā adrese

2. Channel – informācijas uztveršanas kanāla (uztvērēja) numurs. Skat. punktu „Uztvērēju iestādījumi”.

3. Slot – slota (uztveršanas kanāla) numurs, no kura jāsaņem informācija.

4. Device type – dod iespēju izvēlēties aprakstāmās iekārtas tipu: raidītājs (Tx) vai retranslators (Rx).

· Phone - pa sakaru vadu kanālu (telefon līnijas) informācijas pārraides iekārtas, virkne identifikācijas parametru. Satru trīs parametrus:

1. Account – kontrolpaneļa numurs.

2. Channel – uztveršanas informācijas kanāla (uztvērēja) numurs. Skat. punktu „Uztvērēju iestādīšana”.

3. Line – līnijas numurs, no kura ir jābūt saņemtai informācijai.

· Editor – izvēlne, kas satur virkni funkciju, pāriešanai uz pamat redaktora laukiem un tiem atbilstošiem „karstiem taustiņiem”.

Lapa Details
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Šī lapa paredzēta detalizētākam objekta aprakstam un atbildīgo personu norādīšanai. Lapas ārējais izskats attēlots zīmējumā.

Kā redzams, šajā lapā tiek ievietota informācija par objekta pasta adresi, tā informatīvajām adresēm, kā arī objekts tiek piesaistīts pie noteiktas grupas un klases (skat. punktu „Sistēmas iestādījumi”). Bez tam, šeit tiek ievietots vārds-parole, kas dod iespēju identificēt klientu, ja tas zvana uz apsardzes pulti pa tālruni.

Šo informāciju var operators iegūt nospiežot pogu Details trauksmes logā vai programmas galvenā loga informācijas panelī.

Lapa Zones

[image: image63.png]Sowce

Com2 -
e

Com3
| Comd.




Šī redaktora lapa ir paredzēta lai aprakstītu signālus radītāju, retranslatoru (zonu) ieejā un paplašinājuma moduļa ieejā.

Satur sekojošus laukus. 

· NR – objekta numurs. Lauks ir tīri informatīvs un rediģēšanai vav paredzēts.
· P – var saturēt divas vērtības: N – zona tiek novērota patstāvīgi, P – zona tiek novērota tikai objektam esot statusā Arm. Nerekomendējas plašai pielietošanai, sakarā ar iespējamo informācijas zudumu.
· Zone – zonas numurs. Norāda aprakstāmā raidītāja ieejas numuru. Nav obligāti aprakstīt neizmantotās raidītāja zonas. Gadījumā ja rodas notikums neaprakstītajā zonā, tam tiek piešķirts tips E – Event un tas tiek izvadīts sekojošā veidā:

Unspecified zone switch:      ar izmainīto zonu numuru sarakstu. 

· T – notikuma tips. Katram notikumam, kas aprakstīts laukos 0-1 un 1-0, ir jābūt piešķirts tips. Katrs notikuma tips tiek izdalīts savā krāsā, kā redaktorā, tā arī programmas informatīvajos logos. Tas dod iespēju operatoram būtiski atvieglot informācijas uztveršanu. Notikumu tipi var būt sekojoši:

1. P – Panic – trauksmes notikums. Atbilst uzbrukuma pogas nospiešanai objektā.

2. F – Fire  - trauksmes notikums. Atbilst ugunsgrēka trauksmei objektā.

3. B – Bur  - trauksmes notikums. Atbilst apsardzes signalizācijas nostrādei objektā.

4. T – Trouble – trauksmes notikums. Apraksta visus iespējamos traucējumus objektā (tampera nostrāde, akumulatora izlāde utt.)

5. A – Arm – objekta uzstādīšana zem apsardzes. 

6. D – Disarm  - objekta noņemšana no apsardzes. Šie notikuma tipi apraksta, parasti, vienas zonas dažādus stāvokļus. Katrs aprakstāmais objekts var saturēt nevairāk kā vienu zonu ar notikuma tipu D vai А. Ja objektam vispār nav zonas ar šī tipa notikumiem, tā status vienmēr būs – Arm. 

7. R – Restore – atjaunotās zonas. Tiek izmantots zonu otrā stāvokļa aprakstam ar notikuma tipiem 1 – 4.

8. E – Event – neitrāls notikums.

Notikuma tipa nomaiņa tiek īstenota ar „tukšuma” taustiņu vai nospiežot uz attiecīgo burtu latiņa reģistrā. 

· Zone switch 0-1 un Zone switch 1-0 – notikumu apraksts. Katrā no šiem laukiem tiek aprakstīts notikums, kas atbilst raidītāja ieejas stāvokļa izmaiņai attiecībā pret iepriekšējo. Tas ir, piemēram, laukā Zone switch 0-1 tiek aprakstīts notikums, kas atbilst dotās zonas pārejas no stāvokļa „īsslēgums” stāvoklī „pārrāvums”, bet laukā Zone switch 1-0 – notikums, kas atbilst zonas pārejai no stāvokļa „pārrāvums” stāvoklī „īsslēgums”. Raidītāja ieeju noslogošans gadījumā pie „nulles”, kā arī priekš sistēmas raidītājiem RS1000, stāvokļu vērtības „īsslegums” un „pārrāvums” mainās uz pretējām. Sistēmas ziņojumu (baterijas izlāde un barošanas atslēgšana) trauksmei vienmēr atbilst Zone switch 0-1, atjaunošanai - Zone switch 1-0. Ja sarakstā ir ievietots ieejas numurs, bet iztrūkst notikuma apraksts, programma no šīs ieejas informāciju ignorē.
· R – var saturēt divas vērtības: Y – trauksmes notikums tiek sūtīts uz logu “Alarm List”, N – netiek sūtīts. Šī funkcija strādās tikai tajā gadījumā, ja parametrs Reminder timeout objekta redaktora virsrakstā saturēs vērtību, kas atšķirīga no nulles.
· [image: image64.png]Filename

ﬂj e —




M – E-mail aizsūtīšana. Jebkurš notikums par jebkuru zonu var tikt automātiski aizsūtīts caur elektronisko pastu uz mobilo tālruni, peidžeri vai E-mail. Lai izsauktu vēstuļu ziņojumu redaktoru nepieciešams kursoru novietot uz izvēlētā notikuma aprakstu un nospiest peles labo taustiņu. Atvērtajā konteksta izvēlnē jāizvēlas punkts Mail. Uz ekrāna parādīsies vēstuļu ziņojumu rediģēšanas logs:

Laukā Target/Address tiek ierakstīta ziņojuma saņēmēja adrese;

Laukā Target/Subject – ziņojuma virsraksts;

Zemākajā rindā – ziņojuma teksts.

Pie aizsūtītā ziņojuma tiek pievienota informācija par tā saņemšanu uz pulti. 

Kā redzams ziņojumu var aizsūtīt vienlaicīgi uz 3 dažādām adresēm.

Informācijas saglabāšanai nepieciešams nospiest uz simbolu 
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, dzēšanai – uz simbolu 
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Notikums, kas paredzēts nosūtīšanai, tiek atzīmēts ar simbolu 
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 laukā M. Ziņojumu nosūtīšana tiek īstenota ar atsevišķu programmu, kas neietilpst programmas standartnodrošinājuma paketē. 

Aprakstāmā programmas versija dod iespēju saglabāt zonu aprakstu teksta veidā direktorijā ZСard un, turpmāk, tos ielādēt objekta kartiņā. Šīs procedūras tiek īstenotas caru kontekstizvēlni, kas satur sekojošus punktus:

1. Save to card – saglabā visas dotajā kartiņā aprakstītās zonas teksta failā.

2. Load from card – ielādē zonu aprakstu no izvēlētā faila. Kartiņā esošās zonas tiek dzēstas.

3. Append from card - ielādē zonu aprakstu no izvēlētā faila. Kartiņā esošās zonas netiek dzēstas.

Raidītājs RT4-5p (sistēma RS1000).

Raidītājam RT4-5p ir stingri fiksēts zonu skaits – 5. Pirmās četras ir atvēlētas lietotājam, bet piektā nosaka raidītāja barošanas avota (akumulatora) stāvokli. Piektās zonas stāvoklis – 0 atbilst normālajam barošanas spriegumam, bet 1 – pazeminātam. Pārējo zonu stāvokļa pārraidīšana ir atkarīga no raidītāja darbības režīma.

Translatora režīms (vienādnozīmju zonas): šajā režīmā zonas pārrāvums tiek pārsūtīts ar nulli, bet īsslēgums – vieninieku.

Paneļa režīms: šajā režīmā statusa zonas īsslēgums vienmēr atbilst Arm un tiek pārsūtīts ar vieninieku, bet pārrāvums – DisArm un pārsūtīts ar nulli. Pārējām zonām to stāvoklis (pārrāvums vai īsslēgums) tiek noteikts programmējot raidītāju un pārsūtīts ar vieninieku, bet atjaunošanā, atbilstoši – ar nulli.

Raidītājs RT4-5se (sistēma RS4000).
Raidītājam RT4-5se bez inteirfeisa iekārtām ir 7 zonas. No tām pirmās sešas ir atvēlētas lietotājam, bet septītā nosaka raidītāja barošanas avota stāvokli: 0 – normāls, 1 – pazemināts stāvoklis. Pērējo zonu stāvokļa pārraidīšana ir atkarīga no to iekšējā noslogojuma. Gadījumā, ja noslogojums pie barošanas avota (piegādes stāvoklis) zonas pārrāvums tiek pārsūtīts ar vieninieku, bet īsslēgums – nulli. Pie noslogujuma uz korpusu – otrādi: pārrāvums – ar nulli, īsslēgums – ar vieninieku.

Izmantojot zonas paplašinātājus, raidītaja pirmā un otrā zona netiek izmantota un programmēta. Zonas, kas tiek izdalītas paplašinātājiem atbilstoši to adresēm, ir sekojošas:

· No 9 līdz 16 – adresei 0.

· No 17 līdz 24 – adresei 1.

· No 25 līdz 32 – adresei 2.

· No 33 līdz 40 – adresei 3.

Paplašinātāju zonu programmēšana neatšķiras no raidītāju zonu programmēšanas.

Pieslēdzot vairākus objektus uz vienu raidītāju, tā zonas tiek sadalītas starp šiem objektiem. Programmēšanas proces ir sekojošs:

1. Datu bāzē tiek ievadīts objekts ar numuru N un raidītāja adresi X.

2. Tiek programmētas objekta parametri un tam attiecināmās raidītāja zonas.

3. Bāzē tiek ievadīts objekts ar numuru M, bet raidītāja adrese paliek X.

4. Programmējas objekta parametri un raidītāja zonas, kas attiecās uz objektu M.
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Šo procedūru drīkst veikt ar visiem raidītāja tipiem. Iespējamo objektu skaits uz vienu raidītāju ir ierobežots tikai ar zonu skaitu (ieskaitot paplašinātājus). Vienu un to pašu zonu nedrīkst izmantot dažādos objektos. Raidītāja programmēšanas piemērs, diviem objektiem, attēlots zīmējumā (zonas, kas atbilst citam objektam ir izdalītas pelēkā).

Retranslators RP1000
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Retranslators RP1000 raida uz centrālo pulti informāciju par divu tamperu, tīkla sprieguma, rezerves akumulatora stāvokli, kā arī testa ziņojumus (reizi 12 stundās). Retranslatora zonu rekomendējamā konfigurācija ir attēlota zīmējumā.

Retranslators RP4000s
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Retranslators RP4000s pārraida uz centrālo pulti to pašu informāciju, ko arī RP1000, bet izvieto to citās zonās. Retranslatora zonu rekomendējamā konfigurācija ir attēlota zīmējumā.

Ретранслятор RP4000d.
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 Retranslators RP4000d pārraida uz centrālo pulti to pašu informāciju, ko arī RP1000, bet izvieto to citās zonās. Retranslatora zonu rekomendējamā konfigurācija ir attēlota zīmējumā.

Lapa Events

Šajā lapā tiek aprakstīti notikumi, kas pārraidīti no apsardzes paneļiem. Notikumu kodi tiek nolasīti no apsardzes paneļiem ar interfeisa iekārtu palīdzību, kas tiek pieslēgti pie raidītāja pirmās un otrās ieejas, kas  šajā gadījumā strādā kā virknes ports. Notikumu kodu pārraidīšana iespējama tikai ar raidītāju RT4-5se (sistēma RS4000). 

Notikumu aprarkstam redaktorā tiek izmantoti sekojoši lauki:

· NR – uzziņu (nerediģējams) lauks un attēlo rediģējamā objekta numuru.

· Account – satur informāciju, kas dod iespēju identificēt apsardzes paneli, no kuras tiek nolasīta informācija. Dažādiem interfeisa tipiem var būt dažāda struktūra (skat. zemāk).

· Event – jāsatur notikuma kods, kuru ģenerē apsardzes panelis. Dažādiem interfeisa tipiem var būt dažāda struktūra (skat. zemāk). Kodam ir jābūt aprakstītam pilnīgi (ieskaitot kreisās nulles). 

· M – E-mail izsūtīšana. Aizpildīšanas noteikumi – kā logā Zone.

· T – notikuma tips. Iespējamie notikuma tipi attēloti zemāk:

1. P – Panic – trauksmes notikums. Atbilst uzbrukuma pogas nospiešanai objektā.

2. F – Fire - trauksmes notikums. Atbilst ugunsgrēka trauksmei objektā.

3. B – Bur - trauksmes notikums. Atbilst apsardzes signalizācijas nostrādei objektā.

4. T – Trbl – trauksmes notikums. Apraksta visus iespējamos traucējumus objektā (tampera nostrāde, akumulatora izlāde utt.)

5. A – Arm – objekta uzstādīšana zem apsardzes. 

6. D – DArm  - objekta noņemšana no apsardzes. Atšķirībā no zonu apraksta, notikumu apraksta gadījumā, tiek pieļauti vairāki notikumu tipi A un D vienam objektam. 
7. R – Restore – trauksmes atjaunošana (notikumu 1 – 4).

8. E – Event – neitrāls notikums.

9. S – Tst – testa ziņojums no apsardzes paneļa. Šis ziņojums nav informatīvs, bet gadījumā ja tas netiek saņemts laikā, kas noteikts ar parametru Object test time, tiek izvadīts paziņojums:

No signal from object!

· Message – paredzēts notikuma aprakstam, atbilstošajam dotajam kodam. Ja šis lauks paliek neaizpildīts, notikums pie informācijas apstrādes tiek ignorēts neatkarīgi no tam piešķirtā tipa. Gadījumā ja datu bāzē rodas neaprakstīts notikums, tam tiek piešķirts tips E – Event. Izvadāmais paziņojums, šajā gadījumā ir atkarīgs no interfeisa iekārtas tipa.

· rEv – atjaunošanas kods. Šajā laukā tiek norādīts kods, pēc kura aprakstāmais trauksmes ziņojums (notikuma tipi – 1-4) ir jābūt izdzēstam no loga „Alarm List”. Gadījumā, ja atjaunošanas kods nav ievadīts, tad notikuma izdzēšana no loga „Alarm List” ir jābūt īstenotai manuāli.

· R – var saturēt divas vērtības: Y – trauksmes notikums tiek pārsūtīts logā „Alarm List”, N – netiek pārsūtīts. Šī funkcija strādās tikai tajā gadījumā, ja parametrs Reminder timeout objekta redaktora virsrakstā saturēs vērtību, kas atšķirīga no nulles.

Lai vienkāršotu objektu ievades procedūru un datu bāžu izmēru samazināšanai, tiek pieļauts notikuma koda (lauks Event) daļu simbolus aizvietot ar „?”. Šajā gadījumā attiecīgajam notikuma aprakstam (Message) tiek noteikts attiecīgais kods, kas satur „?” vietā jebkuru simbolu. Konkrēta notikuma identifikācijai, apraksta tekstā tiek ievietota kombinācija „[E]”, kura pie attēlošanas tiek aizvietota ar konkrētiem simboliem no notikuma koda (skat. Piemēru). „?” skaits notikuma kodā var būt jebkurš (bet ne lielāks par pastāvošo simbolu skatu), tomēr tiem jāizvietojas no labās uz kreiso, bez pārtraucēm. 

Ja pastāv nepieciešamība vienam no kodiem, kas ievadīts izmantojot „?”, piešķirt speciālu aprakstu, to nepieciešams ievadīt papild rindā (piemērā kods 43).
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„?” izmantošanas piemērs notikumu aprakstīšanai:

Notikuma uztveršanas gadījumā ar kodu 41 , operators saņems sekojošu apraksta rindu:



Alarm in zone 1

Gadījumā ja tiks pieņemts kods 43, operators saņems rindu:



FIRE alarm !!!

Atkarībā no izmantojamās interfeisa iekārtas un apsardzes paneļa, notikumu programmēšanai piemīt īpatnības, kaut arī „?” izmantošanas noteikumi - nemainīgi.
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Interfeiss PARADOX_2 – panelis ESPRIT 7X8.
Notikumu programmēšanas piemērs šim variantam ir attēlots zīmējumā.

Laukā Account tiek norādīts interfeisa iekārtas numurs no 00 līdz 03 (skat. instrukcija modulim PARADOX_2), laukā Event – notikuma grupa un kods. Kodu tabula tiek pievienota pie instrukcijas par moduli PARADOX_2. Neaprakstīts notikums tiek izvadīts sekojošā veidā:

Group Of Event/Event=5001 Card number=02

Interfeiss PARADOX_2 – panelis SPECTRA.
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 Notikumu programmēšanas piemērs šim variantam ir attēlots zīmējumā.

Laukā Account tiek norādīts interfeisa iekārtas numurs no 00 līdz 03 (skat. instrukcija modulim PARADOX_2), laukā Event – notikuma grupa un kods. Kodu tabula tiek pievienota pie instrukcijas par moduli PARADOX_2. Neaprakstīts notikums tiek izvadīts sekojošā veidā:

Group Of Event/Event/Partition=0D0401 Card number=01

Interfeiss IF-1.2

Ar šī interfeisa palīdzību var tikt nolasīta informācija no jebkura apsardzes paneļa, kuram ir tālruņa komunikators un atbalstošais impulsa formātu 4х2 (skat. instrukcija par moduli IF-1.2). Bez tam, šajā formātā strādā visi apsardzes paneļi, kas ietilpst sistēmā RS4000.
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 Notikumu programmēšanas piemērs šim variantam ir attēlots zīmējumā.

Laukā Account tiek norādīts apsardzes paneļa identifikācijas kods, laukā Event – notikuma kods. Identifikācijas kods un notikuma kodi programmējas apsardzes panelī manuāli. Rekomendējamā kodu tabula tiek pievienota pie instrukcijas par moduli IF-1.2. Neaprakstītais notikums tiek izvadīts sekojošā veidā:

Account=1234 Event=15

Interfeis IF-1.3id .
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Ar šī interfeisa palīdzību var tikt nolasīta informācija no jebkura apsardzes paneļa, kuram ir tālruņa komunikators un atbalstošais formātu Contact ID (skat. instrukcija par moduli IF-1.3id).

Notikumu programmēšanas piemērs šim variantam ir attēlots zīmējumā.

Laukam Account sekojoša struktūra: GGAAAA

kur G – rajona numurs (partition), A – paneļa numurs (account).

Nekādi sadalošie sadalošie simboli starp rajona un paneļa numuriem netiek ievietoti. Ja rajona numurs satur mazāk pa 2-iem cipariem, kreisās nulles var atmest. Paneļa numuram vienmēr ir jāsatur 4 cipari, tas ir kreisie cipari netiek atmesti. Piemēram,  ja rajona numurs – 2, bet paneļa numurs – 123, ierakstam laukā Account ir jāizskatās sekojošā veidā: 20123.

Lauks Event vienmēr sastāv no 7-iem cipariem un satur sekojošu struktūru: MEEEZZZ.

kur М – modifikators, Е – notikuma kods (pēc tabulas no konkrētā paneļa lietošanas instrukcijas), Z – zonas vai lietotāja numurs (ja notikums neparedz zonu vai lietotāju esamību, tad šajā laukā tiek ievadītas nulles).

Modifikators М laukā Event var saturēt 2 vērtības:


М=1 ja notikums atbilst trauksmei vai noņemšanai no apsardzes;


М=3 ja notikums atbilst trauksmes atjaunošanai vai uzstādīšanu zem apsardzes, kā arī informatīvajiem un servisa ziņojumiem.

Neaprakstītais notikums tiek izvadīts sekojošā veidā:

Event=1137001 Account=1/2345 

Lapa TLF Events

Šajā lapā tiek aprakstīti notikumi, kas pārraidīti no apsardzes paneļiem, caur sakaru vadu kanāliem (telefonlīnijām). Programma atbalsta vairākus trauksmes ziņojumu uztvērēju tipus (pultis), un šis saraksts patstāvīgi paplašinās. Katrai pultij piemīt savas īpatnības, uztveramo ziņojumu interpretācijā, pārraidot tos datorā. Bez tam, tā var būt atkarīga arī no individuāla pults noskaņojuma.

Ņemot vērā augstāk minēto, tiek uzskatīts nelietderīgi detalizēti izskatīt notikumu programmēšanu katram pults tipam, tamdēļ dotā sadaļa ir veltīta notikumu apraksta pamatprincipiem un dažām vispārīgām rekomendācijām.

Šo notikumu aprakstam redaktorā tiek izmantoti sekojoši lauki:

· NR – uzziņu (nerediģējams) lauks un attēlo rediģējamā objekta numuru.

· Partition Nr – satur rajona (sadaļas) numuru. Ja panelis objektā nav sadalīts pa rajoniem un izmantojamais pārraides protokols pa tālruņa līniju neparedz, obligātu rajona numura esamību, šo lauku atstāj tukšu.

· Event code – Jāsatur notikuma kods, kas tiek saņemts no apsardzes paneļa. Dažādiem komunikācijas protokoliem, kā arī pulšu tipiem tam var būt dažādu garumu un struktūru. 

· M – E-mail izsūtīšana. Aizpildīšanas noteikumi – kā logā Zone.
· T – notikuma tips. Iespējamie notikuma tipi attēloti zemāk:

10. P – Panic – trauksmes notikums. Atbilst uzbrukuma pogas nospiešanai objektā.

11. F – Fire - trauksmes notikums. Atbilst ugunsgrēka trauksmei objektā.

12. B – Bur - trauksmes notikums. Atbilst apsardzes signalizācijas nostrādei objektā.

13. T – Trbl – trauksmes notikums. Apraksta visus iespējamos traucējumus objektā (tampera nostrāde, akumulatora izlāde utt.)

14. A – Arm – objekta uzstādīšana zem apsardzes. 

15. D – DArm - objekta noņemšana no apsardzes. Tā pat, kā notikumu aprakstam pa radiokanālu, tiek pieļauti vairāki notikumu tipi A un D vienam objektam.

16. R – Restore – trauksmes atjaunošana (notikumu 1 – 4).

17. E – Event – neitrāls notikums.

18. S – Tst – testa ziņojums no apsardzes paneļa. Šis ziņojums nav informatīvs, bet gadījumā ja tas netiek saņemts laikā, kas noteikts ar parametru Object test time, tiek izvadīts paziņojums:

No signal from object!

· Message – paredzēts notikuma aprakstam, atbilstošajam dotajam kodam. Ja šis lauks paliek neaizpildīts, notikums pie informācijas apstrādes tiek ignorēts neatkarīgi no tam piešķirtā tipa. Gadījumā ja datu bāzē rodas neaprakstīts notikums, tam tiek piešķirts tips E – Event. Pie tam, izvadāmajam paziņojums ir sekojošs:

Partition= P EventCode= E ,



kur P – rajona numurs, E – notikuma kods.

Rajona numurs var saturēt līdz 3-īs sešpadsmitkārtu ciparus, notikuma kods līdz 8-us simbolus. Ja rajona numurs netiek pārraidīts, rindas izskats ir sekojošs:


Partition=  EventCode= E.
· rEv – atjaunošanas kods. Šajā laukā tiek norādīts kods, pēc kura aprakstāmais trauksmes ziņojums (notikuma tipi – 1-4) ir jābūt izdzēstam no loga „Alarm List”. Gadījumā, ja atjaunošanas kods nav ievadīts, tad notikuma izdzēšana no loga „Alarm List” ir jābūt īstenotai manuāli.
· R – var saturēt divas vērtības: Y – trauksmes notikums tiek pārsūtīts logā „Alarm List”, N – netiek pārsūtīts. Šī funkcija strādās tikai tajā gadījumā, ja parametrs Reminder timeout objekta redaktora virsrakstā saturēs vērtību, kas atšķirīga no nulles.

Tāpat kā notikumu apraksta gadījumā, pa radiokanālu, tiek pieļauts notikuma koda (lauks Event) daļu un rajona ciparu numuru (lauks Partition Nr) simbolus aizvietot ar „?”. Šajā gadījumā attiecīgajam notikuma aprakstam (Message) tiek noteikts attiecīgais kods, kas satur „?” vietā jebkuru simbolu. Konkrēta notikuma identifikācijai, apraksta tekstā tiek ievietota kombinācija „[E]”, kura pie attēlošanas tiek aizvietota ar konkrētiem simboliem no notikuma koda (skat. Piemēru), vai kombinācija „[P]”, kas tiek aizvietota ar rajona numuru. „?” skaits notikuma kodā vai rajona numurā var būt jebkurš (bet ne lielāks par pastāvošo simbolu skatu), tomēr tiem jāizvietojas no labās uz kreiso, bez pārtraucēm (katra lauka robežās). 

Ja pastāv nepieciešamība vienam no kodiem, kas ievadīts izmantojot „?”, piešķirt speciālu aprakstu, to nepieciešams ievadīt papild rindā (piemērā kods „С С0”).

Kartiņas aizpildīšanas piemērs izmantojot „?” pultij Sur-Gard MLR2-DG (bāzes protokols): 

[image: image74.jpg]- roups

Nare
Growp 1
Growp 2
Growp 3
Growp 4
Growp 5

i

Clases

Nare
0ffs
Stare
Shap
Flat

T~ Openin new window

Cancel





Kā jau tika atzīmēts, notikuma kodiem var būt dažāda struktūra atkarībā no pazīmju virknes. Parasti, komunikācijas protokolu apraksti un tiem atbilstošie ziņojumi, pārraidāmie datorā, ir katra konkrētā pults aprakstā. Lai noteiktu konkrētas informācijas struktūru no konkrētā objekta, tiek rekomendēts sekojošs paņēmiens.

Ja jums ir zināms paneļa numurs (account) interesējošā jums objektā, izveidojiet kartiņu un ievietojiet šo numuru lauka Account virsrakstā (skat. punktu «Virsraksts un pirmā lapa»). Pēc tam inicializējiet ziņojuma pārraidīšanu no objekta. Jūs iegūsiet Event tipa ziņojumu, kas pierakstīts pie jūsu ievadītā objekta un tas ir sekojoša izskata:



Partition= P EventCode= E

Objektam, kurš aprakstīts piemērā, šī rinda varētu izskatīties sekojoši:



Partition= 1 EventCode= C C4

Tagad aizpildām objekta kartiņu, ierakstot atbilstošajās ailēs iegūtās vērtības, un pie atkārtota notikuma inicializācijas, iegūsim jau rindu:



Pirmā rajona aizvēršana ar kodu 4

Savukārt, ja paneļa numurs objektā nav zināms, objekta kartiņa neizveidojas, bet vienkārši notikums inicializējams objektā. Šajā gadījumā, jūs tāpat saņemsiet Event tipa ziņojumu, bet tas savukārt būs pierakstīts pultij, un tās izskats būs sekojošs:



Receiver:1 Line:0 Acc:115 Part:1 EvCode:C C4

Kā redzams, šī rinda satur pilnu informāciju objekta kartiņas aizpildīšanai, atbilstoši attēlotajam piemērā.

Lapa Work Schedule

Šajā lapā, pastāv iespēja ievietot atvēršanas-aizvēršanas sarakstu katram objektam un programma automātiski sekos tā izpildei. Darba saraksta piemērs attēlots zīmējumā.
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Kreisajā lapas daļā tiek norādītas nedēļas dienas, pēc kurām tiek formēts saraksts. Tālāk nāk 3 lauka grupas Opening/Closing, kurās tiek norādīts attiecīgi objekta uzstādīšanas un noņemšanas laiks no apsardzes. No pirmajām divām grupām tiek formēts pamatsaraksts, no trešās – rezerves. Pārslēgšanās no pamatsaraksta uz rezerves un atpakaļ, tiek īstenota aizpildot vai attīrot izvēles-aili Spare schedule. Priekš tā lai objektu noņemtu no monitoringa, nenodzēšot tā kartiņu, nepieciešams attīrīt izvēlnes-aili Monitoring. Šajā gadījumā visus ziņojumus par šo objektu programma ignorē, bet DB redaktora sarakstā objekta numurs tiek izdalīts ar sarkanu (skat. punktu „Virsraksts un pirmā lapa”).

Saraksts strādā sekojoši. 

Laukos Opening/Closing norādītais intervāls nosaka laiku, kurā objekts var tikt nebūt uzlikts zem apsardzes. Ja laika pienākšanas momentā, kas norādīts laukā Closing, objekts netika uzlikts uz apsardzi, tiek formēts paziņojums - Object not Armed !!! Ja objekts tika uzlikts uz apsardzes laicīgi, bet ārpus norādītā intervāla tika noņemts no apsardzes, arīdzan tiek formēts trauksmes ziņojums, bet gan - Disarm in illegal time !!!

Ja nepieciešams uzdot laika intervālu, kas sākas vienā diennakts laikā, bet beidzas citā, tas tiek dalīts divās dienās. Pirmajā diennaktī tiek ierakstīts intervāls, kas beidzas 23 h 59 minūtēs, bet otrajā – sākas no 0 h 0 minūtēm. Vispār, ja sarakstā sastopami intervāli ar pārrāvumiem 2 un mazāk minūtes, tad šis intervāls tiek uzskatīts kā nepārtraukts. Pārejoša intervāla piemērs ir attēlots zīmējumā.
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Zīmējumā parādītajā variantā objekts var būt bez apsardzes no pirmdienas 19:00 līdz otrdienas 14:30 bez pārtraukumiem.

Ja sarakstā tiek norādīts nedēļas diena, bet netiek aizpildīti pārējie lauki, tad šajā dienā objektam jāatrodas zem apsardzes visu laiku.

Ja sarakstā izlaista nedēļas diena, tad šajā dienā netiek sekots sarakstam.

Ja objektam ir vienāds saraksts visām nedēļas dienām, pietiekami, ierakstīt tikai pirmdienu, bet pēc tam izsaukt ar peles labo taustiņu konteksta izvēlni un nospiest Copy. Saraksts nokopēsies uz visu nedēļu.

Lapa Hardware

Šī lapa ir paredzēta iekārtu aprakstīšanai, kas uzstādītas objektā un to pieslēgšanu. Tās izskats ir attēlots zīmējumā.
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Lapas virsrakstā ir iznests tipa apraksts un kontrol paneļa (KP) firma-ražotājs, kas uzstādīts objektā, kā arī raidītāja tips un interfeisa modulis (ja tas pastāv). Zemākajā daļā izvietojas, kurā tiek aprakstīts iekārtas tips, kas tiek pieslēgti pie apsardzes kopām un raidītāja ieejām un to nozīme. Tabula satur sekojošus laukus:

· Nr – kopas KN (zonas) vai raidītāja ieejas numurs.

· Cp_Tx – aprakstāmās kopas piederība: Cp – panelis, Tx – raidītājs.

· Name – apsargājamās zonas apraksts.

· Sensors – gala iekārtu (devēju) apraksts.

Visi lauki tiek aizpildīti brīvā formā.

Šī informācijas var tikt iegūta operatoram nospiežot pogu Hardware trauksmes logā vai arī programmas galvenā loga informācijas panelī.

Lapa Notes

Uz šīs lapa drīkst brīvā formā izvietot jebkuru papildinformāciju par objektu (teksta formātā). 

Šo informāciju operators var iegūt nospiežot uz pogu Notes trauksmes logā vai arī programmas galvenā loga informācijas panelī.

Izvietotās informācijas apjoms ir neierobežots.

Lapa TMetr

Aprakstāmajā versijā netiek izmantota.

Lietotāju datu bāzēs redaktors

Ņemot vērā to, ka ieiešanai programmā nepieciešama autorizācija, nepieciešams katram lietotājam piešķirt simbolisku vārdu (Login) un paroli, kā arī noteikt to pielaides tiesības pie dažādām programmas funkcijām. Beznosacījuma pilnā pielaide ir tikai Administratoram (login: sys – fiksēts), Administratora parole (piegādes laikā: sys) var tikt izmainīta caru izvēlni Utilities/Change system password. 
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Aprakstāmais redaktors ir paredzēts programmas lietotāju datu bāžu izveidošanai un koriģēšanai. Redaktors izsaukums tiek īstenots no programmas galveno izvēlni: Utilities/Users/User DB Editor. Redaktora loga vispārīgais izskats ir attēlots zīmējumā.

Jauna lietotāja ienešanai bāzē, nepieciešams:

· Uz apakšējo paneli nospiest simbolu „+”. Parādīsies tukša aile.

· Ievietot lietotāja simbolisku (maksimums 5 simboli) un reālo vārdu attiecīgos laukos log un Name.

· Izvēlēties nepieciešamo pielaides līmeni (loga labajā daļā – Operator/Manager/ Supervisor).

· Paroles ievadīšanai nospiest pogu Password. Parādīsies logs Current password. Ja tiek ievadīta jauna lietotājs – nospiest „Ok”, ja tiek rediģēts – ievadīt esošo paroli un nospiest „Ok”. Turpmākajos divos logos tiek ievadīta un apstiprināta jaunā parole.

Lai saglabātu ziņas par lietotāju – nospiest (.

Lai atsauktu rediģēšanas izmaiņas (pēc pēdējās saglabāšanas) – nospiest c.

Lai dzēstu lietotāju no DB – nospiest -. Lai dzēstu lietotāju, tā paroli var arī nezināt.
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Lai iestādītu, katrai lietotāju kategorijai pieeju noteiktām programmas funkcijām, pastāv pieejas redaktori. Ieeja redaktorā ir  caur izvēlni Utilities/Users/Operator Access, Utilities/Users/Manager Access, Utilities/Users/Supervisor Access. Pieejas līmeņa iestādīšanas logs attēlots zīmējumā un ir vienāds visu lietotāju kategorijām. Iestādīšanai ir pieejamas sekojošas funkcijas:

· Exit – iespēja iziet no programmas.
· Archive view – arhīva aplūkošana
· Archive print – arhīva druka
· Object edit – iespēja rediģēt objektu datu bāzi.
· Rec. settings – iespēja iestādīt portus uztvērēju pieslēgšanai.
· Options – iespēja iestādīt parametrus izvēlnē Options.
· Cursor setting – iespēja iestādīt režīmu kursora „pārlekšana” objektu logā.
· Operator access – iespēja iestādīt operatora pieejas līmeni.
· Manager access – iespēja iestādīt menedžera pieejas līmeni.
· Supervisor access – iespēja iestādīt supervizora pieejas līmeni.
· Windows config – iespēja iestādīt programmas logu parametrus.
· Max. on alarm – dod iespēju maksimalizēt programmas logu ziņojuma saņemšanas gadījumā, ja tas bija minimizēts.
· Save to file – iespēja izmantot šo komandu. 
· Utilities – iespēju izmantot programmas funkcijas izvēlnē Utilities.
Katrā no punktiem iespējami trīs pieejas varianti:

· No – funkcija nav pieejama 
· Yes – pieejama pilnīgi 
· R/O – pieejama tikai aplūkošanai
Uztvērēju sistēmas ziņojumu redaktors

Trauksmes un informatīvie ziņojumi ir sistēmas ziņojumi, kas raksturo uztvērēju stāvokli, kas strādā sistēmā. Informācija par sistēmas notikumiem tiek ielādēta datu bāzē izvēloties attiecīgo uztvērēju iestādījumu izvēlnē (skat. Punktu „Uztvērēju iestādījumi”). Redaktors paredzēts to korekcijai. Redaktora izsaukšana tiek īstenota no izvēlnes: Service/System events Editor. 

Redaktora interfeiss sakrīt ar objektu datu bāžu redaktoru, izņemot parametrus, kas netiek izmantoti uztvērēju aprakstīšanai. Pulšu CU4000 un RR1000 notikumu apraksts tiek īstenots lapā Zondes, pārējo lapā TLF Vents. Notikumu apraksta noteikumi – tādi paši kā objektu aprakstīšanai. Zemāk tiek piedāvāti pulšu CU4000 (radio) un MLR2-DG firmas Sur-Gard (telefona) aprakstu fragmenti.

CU4000 apraksts.
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MLR2-DG apraksts.
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Darbs ar arhīviem

Visi notikumi, kas pienāk no objekta, kas rodas operatoru darbības rezultātā, kā arī operatoru komentāri apstrādājamiem notikumiem, tiek saglabāti arhīvā. Arhīva dati saglabājas visā programmas darbības periodā un var tikt atlasīti, izvadīti uz ekrāna, saglabāti failos un var tikt izdrukāti pēc operatora pieprasījuma jebkurā momentā un par jebkuru laika periodu.

Arhīva atlases (arhīva filtra) formēšanas loga izsaukšana var tikt īstenota: 

· no galvenās izvēlnes Archive.

· no objektu vai notikumu loga konteksta izvēlnes ar komandu Archive.

Pirmajā gadījumā ir trīs apakšizvēlnes, kas nosaka atlases pamat parametru:

· Sort by Number – dod īstenot atlasi pēc objekta vai objektu grupas vadoties pēc to numura datu bāzē.
· Sort by Tx Address – dod īstenot atlasi pēc objekta vai objektu grupas vadoties pēc uz tiem uzstādīto raidītāju adresēm.
· Sort by Account – dod īstenot atlasi pēc objekta vai objektu grupas vadoties pēc kontrol paneļa numura objektā, ja informācija no tā pienāk caur sakaru datu vadiem.
Ja arhīva filtra izsaukšana notiek caur konteksta izvēlni, atveras atlases logs pēc numuriem, ar jau uzstādītiem objekta numuriem, uz kura atradās kursors izsaukšanas momentā.

Visu trīs tipu logu ārējais izskats attēloti zemāk.

Atlases logs DB pēc numuriem. 
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Atlases logs pēc raidītāju adresēm. Lai iegūtu informāciju par retranslatoriem, pirms skaitļa, kas norāda adresi nepieciešams pievienot prefiksu r. Piemēram: r12.
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Atlases logs pēc kontrol paneļu numuriem. Paneļa numurs tiek aprakstīts ar sešpadsmitkārtu skaitli.
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Kā redzams, šie logi atšķiras tikai ar objektu parametru identifikāciju, pēc kuriem tiek īstenota izvēlne. Visi pārējie atlases kritēriji ir vienādi un piemīt sekojošas vērtības.

· Date – dod iespēju noteikt kādās dienās tiks veikta izlase.

· Time – dod iespēju noteikt laika intervālu atlasei. Ja iepriekšējā punktā uzdotas vairākas dienas, atlase tiek veikta no pirmās dienas laika „From” līdz pēdējās dienas laika „To”. Whole day – atlase tiek veikta no pilnas diennakts.

· Event Type (1) – dod iespēju noteikt notikumu tipus, kas tiek īstenoti operatora darba vietā un tiks iekļauti atlasē.

· Event Type (2) – dod iespēju noteikt kādi signālu tipi no objektiem tiks iekļauti atlasē.

· Operator – dod iespēju noteikt, ar kura operatora apstrādātie notikumi tiks iekļauti atlasē.
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Pēc tā, kad visi atlases kritēriji būs iestādīti, nospiediet pogu „Ok”. Atlases formēšanās laiks ir atkarīgs no izvēlētā laika intervāla, pieprasītās informācijas apjoma, datora ātrdarbības un var aizņemt līdz pat dažām minūtēm. Atlases formēšanas atsaukšanu var izdarīt nospiežot uz simbolu    loga labajā augšējā stūrī. Arhīva atlases piemērs ir attēlots zīmējumā. 
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Kā redzams no zīmējuma, logs sastāv no virsraksta un informatīvā lauka. Informatīvā lauka saturs formējas no ziņojumiem, kas pienāk uz centrālo pulti, un nav rediģējams. Virsraksta lauks tiek lietotāja brīvi aizpildīts.

Aprakstāmajā programmas versijā ir iespēja saglabāt arhīva izlasi teksta faila veidā ar iespēju turpmāku iespēju to importēt MS Excel. Šim nolūkam nepieciešams izsaukt konteksta izvēlni, nospiežot uz peles labo taustiņu, un izvēlēties punktu Save to file. Bez tam, konteksta izvēlne satur komandas Font, kas dod iespēju izvēlēties optimālo fonta tipu un izmēru, un Visible fields, kas dod iespēju atslēgt neinteresējošos laukus atlases logā, arīdzan drukas laikā. 

Atlases logs var saturēt sekojošus laukus:

· Date – ziņojuma pienākšanas laiks.
· Time – ziņojuma pienākšanas laiks.
· Nr – objekta numurs datu bāzē.

· Rnum – uztveršanas kanāla numurs (skat. punktu „Uztvērēju kanālu noskaņošana”).

· ID – ziņojuma avots, veidā: uztvērēja/slota numurs (iekārtas līnija/adrese).

· Name – objekta nosaukums.
· Event type – ziņojuma tips no objekta.
· Status – objekta status ziņojuma saņemšanas momentā (zem apsardzes/bez apsardzes).
· Message – ziņojuma teksts no objekta.
· Data – uztveramais datu bloks no uztvērēja.
· HI – pēdējā retranslatora fiziskā adrese, caur kuru izgāja ziņojums (tikai priekš CU4000).
· HN – ziņojuma retranslāciju skaits (tikai priekš CU4000).
· TG – pārraidīto datu tips (tikai priekš CU4000).
· Log – operatora simboliskais vārds, kas apstrādāja ziņojumu.
· Slot type – slota tips (tikai priekš CU4000).
· Slot – slota (līnijas) numurs, no kura saņemts ziņojums.
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nospiežot uz simbolu  , tiek īstenots formēšanas logs un atskaites izdruka.

Formēšanas loga un atskaites izdrukas ārējais izskats ar tās konteksta izvēlni ir attēlota zīmējumā. Šis logs saturēs laukus, kas noteikti atlases logā.
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Šajā logā ir sekojoši līdzekļi atskaites formēšanai:

· Virsraksta fonta izvēle. Tiek īstenots caur kontekst izvēlni ar komandu Header Font. Pēc šīs komandas atveras fonta formēšanas standarta logs, kas dod iespēju izvēlēties fonta tipu, tā izmēru, krāsu un tml.

· Teksta fonta izvēle. Tiek īstenots caur kontekst izvēlni ar komandu Font analoģiski iepriekšējam punktam.

· Lauku formēšanā ietilpst, katra lauka optimālā platuma izvēlē. Lauka platuma izmaiņai nepieciešams kursoru novietot uz lauka robežu loga virsraksta daļā (skat. zīm.) un noturot peles kreiso taustiņu, pārvietot to nepieciešamajā pozīcijā.

Nepieciešamības gadījumā aprakstītās operācijas tiek atkārtotas vairākas reizes līdz tiek sasniegts vēlamais rezultāts. 
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Lai izdrukātu noformēto atskaiti, nepieciešams nospiest uz simbolu      .

Darbs ar pults CU4000 .log-failiem

Pults CU4000 ,log-faili ir teksta faili, kurā tiek saglabāti visi ziņojumi, kas pienāk no uztvērēja neatkarīgi no tā, vai dotais objekts ir ievietots datu bāzē vai nē. Bez tam, viņā tiek ierakstīti visi ziņojumi no katra pārraides seansa (dublētie, retranslētie un tml.). Par cik katrs ziņojums satur informāciju par pārraidāmo datu signāla līmeni, maršrutu un retranslācijas dziļumu utt., .log-faila analīze dod iespēju iegūt pilnu priekšstatu par tīkla darbību pilnībā. .log-fails tiks formēts tikai tajā gadījumā, ja galvenajā programmas direktorijā eksistē mape maplog (pēc noklusējuma tiek izveidota instalējot). Katrs .log-fails tiek aizvērts pa dekādēm, tas ir satur informāciju par katrām 10 dienām.

Fail vārdam ir sekojošs veids:


YYYYMM_D.log
Kur YYYY – gads, MM – mēnesis un D – dekādes numurs, kad tika izveidots. Piemēram, 200311_2.log – 2003 gada, novembra otrās dekādes fails.

Darbības ērtībai ar .log-failu, programmā ir paredzēta utilīta LogView (skat. punktu „Vadības panelis”). Tā dod iespēju netikai attēlot informāciju daudz ērtākai apstrādei, bet arī ar sistēmas filtru palīdzību izcelt darbam nepieciešamos datus.

LogView loga vispārējais izskats ar atvērtu konteksta izvēlni ir attēlots zīmējumā.
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27.11.2003 1423:43 2 Fort 33 1

2712003142343 Test |1 00000000 0000003F ) (e

FiterOff  F3 st s

27112003142341  Test |1 00000000 0000D03F ——

2712003142341 Test 0 00000000 0000001C 1545 2 o anm
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logs satur sekojošus iestādījumus, kas ir pieejami caur konteksta izvēlni:

· Visible fields – dod iespēju ieslēgt vai izslēgt noteiktus informatīvos laukus.

1. Port – datora porta numurs, no kura saņemts ziņojums.

2. Slot – uztvērēja slota numurs, no kura saņemts ziņojums.

3. Dat – datu bloks

4. ST – uztvērēja slota tips

5. DateTime – ziņojuma uztveršanas datums un laiks

6. ID – raidītāja (retranslatora) adrese

7. Tst – testa ziņojuma pazīme

8. Serv – retranslatora servisa ziņojuma pazīme

9. HI – pēdējā retranslatora adrese, caur kuru izgāja ziņojums

10. HN – ziņojuma retranslāciju skaits

11. LV – uztvertā signāla līmenis (0 – 7). Ja ziņojums tika retranslēts, tiek attēlots pirmā retranslatora uztveršanas līmenis

12. Sourse –.log-faila oriģinālā rinda, no kuras tika izņemta informācija

Piezīme. HI laukā pie tiešas informācijas uztveršanas no raidītāja, var tikt attēlots retranslatora numurs, uz kura ir reģistrēts raidītājs.

· Font – dod iespēju izvēlēties optimālo fonta tipu un izmēru.

· Filter On – dod iespēju izvēlēties un aktivizēt ziņojumu filtrāciju pēc attiecīgajiem laukiem (skat. zīmējumu). Vienlaicīgi var tikt aktivizēti filtri pēc vairākiem laukiem. Šajā gadījumā tiek attēlota informācija, kas atbilst visiem kritērijiem. Kritērija uzdevuma laukā var tikt norādīts, gan parametra konkrētā vērtība, gan arī intervāls. Pie jauna kritērija uzdošanas, vecais tiek anulēts. Pie filtra aktivizācijas, loga apakšējais panelis tiek izcelts ar dzelteno krāsu un uz tās tiek norādīti visi filtrācijas kritēriji (skat. zīmējumu).

· Filter Off – atceļ filtrāciju pēc visiem uzdotajiem kritērijiem. Filtrācijas atcelšanai pa vienam laukam, nepieciešams izsaukt kritērija uzdevuma logu un to neaizpildot, nospiest „Ok”.

Izsaucot LogView automātiski atveras .log-fails par tekošo dekāžu. Ja nepieciešams aplūkot [image: image86.png]


informāciju par agrākā periodā, nepieciešams nospiest uz simbolu      , un izvēlēties nepieciešamo failu no [image: image87.png]


saraksta ar paplašinājumu.

Poga        , kalpo aplūkošanas režīmu pārslēgšanai. Nospiestai pogai atbilst operatīvās aplūkošanas režīms, kad logā automātiski attēlojas jaunpienākušie ziņojumi. Atspiestam – vēstures aplūkošanas režīms. Režīmu pārslēgšana iespējama arīdzan attiecīgi ar taustiņiem Home un ↓. Pie aktivizēta filtra, operatīvās pārlūkošanas režīms indicējas loga apakšējā panelī zaļā krāsā un uzrakstu Only new. 


[image: image25.png]DateTime [Tst Dat o Lv [H [Siat [Por ii
27.11.200316:0328  Test 1 00000000 0000001C 1591 170
2712003160308 Test 1 00000000 00000D1C 1591 14 0o
2712003160306 Test |1 00000000 0000003F 1532 15 7

 [[=3] Filter: HN=





Laukus logā var izvietot brīvā secībā. Lauka pārvietošanai nepieciešams pārvietot kursoru uz tā virsrakstu, un noturot peles kreiso taustiņu, pārvietot vajadzīgajā pozīcijā. Tā pat, tiek izmainīta lauka platums, tikai kursors ir jānovieto uz tālāko robežu.
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 Filtra iestādīšanas logs
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